# САХНОВЩИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ВОДОКАНАЛІЗАЦІЙНЕ

# ПІДПРИЄМСТВО

# ОБҐРУНТУВАННЯ

# технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання державних коштів» №710 від 11.10.2016 року (зі змінами).

# Закупівля здійснюється із застосуванням норм Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922 з усіма внесеними змінами та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

# Предмет закупівлі: Причіп тракторний самоскидний 2ПТС6.5 (код за ДК021:2015:34220000-5 - Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)

# Мета використання товару: для задоволення потреб замовника

# Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-05-09-004566-a

# Найменування замовника: Сахновщинське комунальне водоканалізаційне підприємство

# Юридична адреса замовника: 64501, Україна, Харківська область, Красноградський район, смт. Сахновщина, вул. Шевченка, 10.

# Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 32226924

# Категорія замовника: комунальне підприємство

# Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Причіп тракторний самоскидний 2ПТС6.5 (код за ДК021:2015: 34220000-5 - Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)

# Кількість товарів: 1 одиниця

# Місце поставки товарів: 64501 Харківська область, Красноградський район, смт. Сахновщина вул. Шевченка,10

# Строки поставки товарів: з дати укладання договору до 30 червня 2024 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами договірних зобов’язань

# Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

# Очікувана вартість предмета закупівлі: 400 000,00 ( Чотириста тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ

# Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Розрахунок очікувальної вартості зазначеного товару було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікувальної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 (зі змінами), зокрема проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо). Крім цього, був проведений аналіз закупівель аналогічних Товарів через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro».

# Джерело фінансування: Місцевий бюджет

# Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації: Закупівля причепа з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника з огляду на специфіку господарської діяльності Замовника ( необхідність у здійсненні благоустрою території населеного пункту) ( косіння, перевезення матеріалів, очищення вулиць від снігових заметів у зимовий період, тощо).

Причіп тракторний самоскидний 2ПТС6.5 новий, не був в експлуатації, 2024 року виготовлення. Гарантія – 12 місяців з моменту введення в експлуатацію. Кількість – 1 од. Причіп тракторний самоскидний 2ПТС-6.5, код УКТ ЗЕД 8716, відповідає вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого Постановою КМУ від 28.12.2011 №1367, що підтверджується сертифікатом затвердження типу.

**Якість товару відповідає ТУ У 28.30-40807907-002:2021, що діють у виробника товару.**

**Технічні характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Стан - новий, тобто такий, що не був в експлуатації, 2024 року випуску, всі комплектуючі нові |
| 2 | Корисне навантаження, не менше | 6500 кг |
| 3 | Маса причепа ( спорядженого ), не менше  | 2300 кг |
| 4 | Повна маса, не менше  | 8800 кг |
| 5 | Розміри кузова (платформи): |  |
|  | ширина (не менше) | 2450 мм |
|  | довжина (не менше)  | 4100 мм |
|  | висота (не менше)  | 1300 мм |
| 6 | Висота основного борта (не менше)  | 650 мм  |
| 7 | Додаткові (надставні металеві з’ємні) борти | + |
| 8 | Висота додаткового (надставного) борта (метал) (не менше)  | 650 мм |
| 9 | Габаритні розміри причепа, мм: |  |
|  | довжина (не менше) | 6300 |
|  | ширина (не менше) | 2450 |
|  | висота з основними бортами/ з надставними бортами, мм (не менше) | 1850/2500 |
| 10 | Висота платформи/висота навантаження по підлозі, (не менше) | 1200 мм |
| 11 | Об’єм кузова:  |  |
|  | з основним бортом (не менше) | 6,4м3 |
|  | з додатковим (надставним) бортом (не менше) | 12,8м3 |
| 12 | Транспортна швидкість руху (не менша) | 40 км/год |
| 13 | Перекидання кузова (платформи), вивантаження (обов’язково на три сторони з надставними бортами) | На три сторони – назад 50 град, на бічні сторони, 50 град |
| 14 | Механізм підйому  | Телескопічний гідроциліндр, 3-х ступеневий, вир-ва України ТОВ «Профмаш» з навантаженням 10т.  |
| 15 | Передня вісь  | Поворотно-кругова, поворотний круг BY UYSAL HIDROLIK LTD STI IN TURKEY (Турція) |
| 16 | Причіпне кільце  | Scharmuller (Австрія) d-50 мм |
| 17 | Підвіска  | Ресорна, 9-ти листова  |
| 18 | Шини/вісі (не менше)  | 12,5/80-15,3 навантаження 3.1 т при 40 км/год, слойність 16 / вісі A.D.R. D=70 (Італія, з індексом навантаження 8т на кожну), тиск в шинах 350 кПа |
| 19 | Гальмівна система  | Пневматична, на колеса передньої осі, одноконтурна |
| 20 | Кількість коліс: |  |
|  | на передній осі (шт) | 2 (6 шпильок) |
|  | на задній осі (шт) | 2 (6 шпильок) |
| 21 | Колісна база (не менше) | 2450 мм |
| 22 | Клас трактора  | 1,4 (від 80 к.с.) |
| 23 | Тип тягово-зчіпного пристрою трактора  | ТСУ-2/ТСУ-2В |
| 24 | Електропроводка  | 12v |
| 25 | Бортова система (обов’язково)  | Борти відкриваються зверху вниз для навантаження причепа вручну (комунального типу), з’ємні по кругу |
| 26 | Товщина металу, мм (днища/бортів) (не менше) | 2/2 |

# Порядок оплати: Розрахунки за отриманий Товар здійснюється після отримання товару в національній валюті України – гривня, протягом 20 (двадцяти) банківських днів після підписання сторонами видаткової накладної на поставку товару у безготівковій формі за рахунок місцевих коштів в межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на 2024 рік.