**Інформація щодо закупівлі**

**ДК 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (Комплект дитячих чотиримісних карусель з кермом (5 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих тримісних карусель з кермом (10 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих качалок-балансирів (15 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гойдалок подвійних (13 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гірок (15 шт.) – 1 комплект)**

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (Комплект дитячих чотиримісних карусель з кермом (5 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих тримісних карусель з кермом (10 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих качалок-балансирів (15 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гойдалок подвійних (13 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гірок (15 шт.) – 1 комплект)

**Ідентифікатор плану закупівлі:** UA-P-2023-07-18-002249-b

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-18-006351-a [закупівля на prozorro.gov.ua](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-21-005152-c)

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:37530000-2: Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор**

**(Комплект дитячих чотиримісних карусель з кермом (5 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих тримісних карусель з кермом (10 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих качалок-балансирів (15 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гойдалок подвійних (13 шт.) – 1 комплект, комплект дитячих гірок (15 шт.) – 1 комплект)**

**1. Комплект дитячих чотиримісних карусель з кермом (5 шт.) – 1 комплект**

Кожна чотиримісна карусель з кермом у комплекті має бути не менше таких розмірів та мати зазначені (не менші) характеристики:

Довжина: 1650.00мм, ширина: 1650.00мм, висота: 700.00мм та бути призначена для дітей віком від 3 років.

 Кожна карусель має являти круглу платформу з сидіннями, розміщеними навколо центральної вісі.

Каркас каруселі має бути виготовлений з труби не менше ДН 26,8 (2,8мм) та 40\*20(2мм).

Карусель має складатися:

Пластина не менше 230\*230 мм, товщиною не менше 5 мм до якої кріпиться центральний вал не менше ДН56-(Н-600 мм кругляк) кінець якого має бути зроблений в формі квадрата на який кріпиться руль виготовлений з труби не менше ДУ 20 (2,8) в діаметрі 600мм та циліндра з круглої труби не менше ДН108(6мм).

Сидіння мають бути виконані лише з вологостійкої фанери не менше 15 мм, каркас сидіння має бути виконаний з труби не менше ДУ15 ( 2,8 мм), яка має кріпиться до вала за допомогою вигнутої Г подібної труби не менше ДУ 25 (3мм).

Підлога каруселі має бути виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм сітка/гладка з обов’язковим фарбуванням торців фанери яка вставляється в кільце не менше ДУ 20 (2,8 мм) в діаметрі не менше 800 мм.

Карусель має обертатися завдяки підшипникам, які мають бути захищені від попадання вологи ковпаком.

Руль на каруселі має бути нерухомим, що дозволятиме дітям самостійно розкручувати карусель.

Каруселі мають бути пофарбованими порошковою (полімерною) фарбою для зовнішніх робіт.

Гарантія – не менше 24 місяці.

**2. Комплект дитячих тримісних карусель з кермом (10 шт.) – 1 комплект**

Кожна тримісна карусель з кермом у комплекті має бути не менше таких розмірів та мати зазначені (не менші) характеристики:

Довжина: 1550.00 мм, ширина: 1550.00мм , висота: 700.00 мм та бути призначена для дітей віком від 3 років.

Кожна карусель має являти собою круглу платформу з сидіннями, розміщеними навколо центральної вісі, каркас каруселі має бути виготовлений з труби не менше ДН 26,8 (2,8мм) та 40\*20(2мм).

Карусель має складатися:

Пластина не менше 230\*230 мм, товщиною не менше 5 мм до якої кріпиться центральний вал не менше ДН56-(Н-600 мм кругляк) кінець якого зроблений в формі квадрата на який кріпиться руль виготовлений з труби не менше ДУ 20 (2,8) в діаметрі не менше 600мм та циліндра з круглої труби не менше ДН108(6мм).

Сидіння мають бути виконані лише з вологостійкої фанери не менше 15 мм, каркас сидіння має бути виготовлений з труби не менше ДУ15 ( 2,8 мм), яка має кріпитися до вала за допомогою вигнутої Г подібної труби не менше ДУ 25 (3мм).

Підлога каруселі має бути виготовлена з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм сітка/гладка з обов’язковим фарбуванням торців фанери яка вставляється в кільце не менше ДУ 20 (2,8 мм) в діаметрі не менше 800 мм.

Карусель має обертаєтися завдяки підшипникам, які мають бути захищені від попадання вологи ковпаком.

Руль на каруселі має бути нерухомим, що дозволятиме дітям самостійно розкручувати карусель.

Каруселі мають бути пофарбованими (порошковою фарбою) полімерною для зовнішніх робіт.

Гарантія – не менше 24 місяці.

**3. Комплект дитячих качалок-балансирів (15 шт.) – 1 комплект**

Кожна качалка-балансир у комплекті має бути не менше таких розмірів та мати зазначені (не менші) характеристики:

Довжина: 2150.00 мм, ширина: 400.00 мм, висота: 800.00 мм та бути призначена для дітей віком від 3 років.

Низ балансира має бути виготовлений з труби ДН 33,5 (3.2мм.), а рухома частина має бути виготовлена з труби профільної 20х40 (2мм), на яку прикручується фанера ламінована не менше 15 мм товщиною. Ручки та спинка балансира мають бути виготовленні з труби не менше ДН 26,8 (2,8 мм.). Балансир має рухатися за допомогою пальчика (кругляк) двох втулок та двох підшипників 204 .

Зі сторони сидінь мають бути приєднані амортизатори, які виготовлені з резини не менше 10 мм з кордом для міцності. Весь метал має бути оцинкований та пофарбований порошковою фарбою.

З метою безпеки всі виступаючі частини закриті пластиковими заглушками.

Гарантія – не менше 24 місяці.

**4.** **Комплект дитячих гойдалок подвійних (13 шт.) – 1 комплект**

Кожна гойдалка подвійна у комплекті має бути не менше таких розмірів та мати зазначені (не менші) характеристики:

Довжина: 2800.00 мм, ширина: 1100.00 мм, висота: 2100.00 мм та бути призначена для дітей віком від 3-х років.

Несучі стовпи мають бути виконані з ДН 42,3 (3,2 мм). Перекладина має бути виконана з труби профільної 50\*50 (4 мм), що кріпиться до цепа за допомогою пластин ,що виконанні з металу товщиною не менше 5 мм.

Цеп має бути – коротко ланковий ДН6 мм на 18,5 оцинкований, який має бути приварений до рами сидіння, який виготовлений з ДН 21,3 (2,8 мм).

До рами має бути прикручена ламінована фанера товщиною не менше 15 мм. Кріпитися до балки має за допомогою вух, що виконанні з металу не менше 5 мм, які мають бути приварені до балки. Цепок має кріпиться як до втулки так до рами сидіння за допомогою безпечних П подібних кріплень не менше ДН 8 мм за допомогою зварювання, що унеможливлює демонтаж сидіння .

Рухома частина: втулка ,підшипник (204), пальчик(комплект )

Весь метал має бути оцинкований та пофарбований порошковою фарбою.

З метою безпеки всі виступаючі частини мають бути закриті пластиковими заглушками.

Гарантія – не менше 24 місяці.

**5. Комплект дитячих гірок (15 шт.) – 1 комплект**

Кожна дитяча гірка у комплекті має бути не менше таких розмірів та мати зазначені (не менші) характеристики:

Висота гірки від землі до платформи має бути не менше 1500 мм , довжина: 3050.00 мм, ширина: 500.00 мм, висота: 2200.00 мм. Гірка має призначена для дітей віком від 5-ти років.

Каркас виробу має бути виготовлений з труби профільної не менше 40\*20 (2мм).

Скат гірки має бути виготовлений з суцільного листа нержавіючої сталі товщиною не менше 1 мм та бути прикріпленим до каркасу гірки.

Вздовж скату мають бути прикручені борти, що виконані з вологостійкої фанери товщиною не менше 15 мм і висотою не менше 180 мм, які мають бути пошліфовані, поґрунтовані та пофарбовані акриловими фарбами.

Захисні стартові бортики безпеки мають бути: Н- 650 мм, які прирученні до верху гірки та з’єднанні між собою трубкою безпеки не менше ДН 26,8 (2,8мм) довжиною 500 мм. Трубка не дає змоги з'їхати з гірки стоя.

Драбина гірки має бути виготоленна з труби не менше ДН 26,8 (2,8мм), рама під сходи виготовленна з труби не менше 20\*20 (2мм). Сходи мають бути виготовленні з фанери сітка/гладка не менше 15 мм, які мають прикручуватися до рами. Поручні мають бути виготовлені з ДН не менше 26,8 ( 2,8 мм).

Весь метал має бути оцинкований та пофарбований порошковою фарбою.

З метою безпеки всі виступаючі частини закриті пластиковими заглушками.

Гарантія – не менше 24 місяці.

**Для підтвердження технічних та якісних характеристик, у складі пропозиції необхідно надати наступні документи:**

1. Фото запропонованого товару.

2. Копію чинного на дату розкриття сертифікату на систему якості ISO 9001:2018( стосовно проектування, виробництва, реалізації та встановлення інвентаря і устаткування для занять спортом та ігор просто неба) виробника продукції та сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 IDT (стосовно проектування, виробництва, реалізації та встановлення інвентаря і устаткування для занять спортом та ігор просто неба). З обов’язковим щорічним звітом технічого нагляду яrщо сертифікат зроблений більше року тому.

Організації, що видали вищезазначені документи, повинні входити до переліку органів з сертифікації систем менеджменту, акредитованих на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (ISO/IEC 17021-1:2015), на підтвердження чого надати скановану копію чинного Атестату про акредитацію, виданого НААУ з усіма додатками;

 3. Відповідність запропонованого учасником товару вимогам діючого санітарного законодавства підтверджується шляхом подання у складі тендерної пропозиції гігієнічного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (Інвентар і устатковання для занять спортом та ігор просто неба) з відповідним додатком до цього висновку із зазначенням артиклю продукції ,що пропонується в закупівлі;

4. Сертифікат відповідності (Інвентар і устатковання для занять спортом та ігор просто неба) щодо відповідності продукції вимогам (технічній нормативній документації виробника);

5. Учасник надає копію паспортів виробів на кожну одиницю товару, яка включає зони безпеки,інформацію з експлуатації, схему бетонування обладнання, гарантійні зобов’язання від виробника;

Документи про відповідність, повинні мати дійсний термін дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником;

6. Гарантійний лист щодо якості товару, що пропонується. Якість товару повинна відповідати технічним характеристикам Замовника та вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами;

7. Лист-гарантія Учасника щодо вчасної поставку товару, в терміни визначені замовником;

8. Якщо учасник не є виробником продукції, надати копії документів, завірені учасником, які підтверджують стосунки із виробником:

- скановану копію/оригінал договору з виробником; або

- скановану копію/оригінал сертифікату дистриб’ютора, представника, дилера;або

- скановану копію/оригінал листа виробника про представництво його інтересів учасником;або

- інше документальне підтвердження про походження товару у Учасника від виробника (в такому разі учасник має надати: договори на купівлю товару або інші належні документи

відповідно до чинного законодавства, що підтвердять весь ланцюг походження товару у учасника починаючи від виробника).

**Важливо!Документи про відповідність, повинні мати дійсний термін дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником!**

**УВАГА!** Замовник на етапі кваліфікації учасника має право безперешкодно в супроводі представника постачальника виїхати на склад постачальника та оглянути запропонований товар технічним характеристикам.

У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару визначеним вимогам в технічному завданні, або запропонований товар не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в Документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

На момент фактичної передачі товару за адресою: Київська обл., м.Богуслав, вул. Корсунська, 171 Учасник проводить демонстраційний показ відповідності технічних, якісних характеристик поставленого товару вимогам тендерної документації. (товщина металу, нержавійка і т.д.). При невідповідності опису, товар не приймається, а договір розривається.

**УВАГА!**

**Замовник закупівлі не переслідує обрання конкретної торговельної марки, моделі чи виробника Товару. Вважати зазначені у технічних вимогах (тендерній документації) посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».**

 **ВАЖЛИВО!**

 **Учасник (переможець закупівлі) має забезпечити доставку товару за власний рахунок за адресою Замовника: 09701, Обухівський район, м.Богуслав, вул. Корсунська, 171.**